金鸡报晓

步骤1：导入stl文件到3Done当中

在网盘中下载公鸡.stl文件，地址为http://pan.baidu.com/s/1bJmgXo，并且在3done.com当中下载免费的3dOne家庭版，安装以后点击“导入”

选择stl格式，会看到公鸡的3d文件

将其导入到3done当中，由于是高清文件不同的用户可能会消耗时间稍长一些。

步骤2：浏览文件，并缩放

可以使用鼠标右键结合拖动的形式观察公鸡的不同角度的形态，你会发现它是一个非常精细的模型。

还可以用鼠标滚轮放大缩小这个模型

是不是很希望用3D打印机把它制作出来呢？

步骤3：调整尺寸到打印机能够接受的范围

每台打印机的打印区间是不同的，像这台磐纹F1的尺寸是10cm×10cm×10cm，这样就需要缩放模型才能满足打印的需求

选择点到点的距离测量工具测量出公鸡的高度

发现它的大致高度为185mm，换算到10cm以内需要缩放，例如目标高度为90mm，缩放比例为0.48

选择基本编辑当中的缩放功能选择比例为0.48

为了更加稳妥，可以再降低一下缩放比例到0.45

缩放模型可以再次导出为stl模型，选择默认设置保存即可

步骤4：导入到3D打印软件中进行切片

不同的3D打印机可能会有自己的打印软件，pango就是磐纹的切片软件，切片软件影响打印时间，速度和支撑去除的容易程度。

点击右上角第一个导入图标，导入文件

点击第二个保存图标，保存成为pcode文件

这是3D打印机的SD卡可以识别的文件格式。

可以看到现在的打印时间为两个半小时

但是这是不设置支撑的情况，可以在选项菜单当中勾选启用支撑，因为我们发现公鸡的3D模型上面小，下面大，如果不用支撑，很有可能会倾倒。

我们看到启动支撑以后，很明显，打印时间变长了，变为3个半小时，丝材的重量也变成了49克

保存pcode的时候注意要使用英文文件名

接下来把pcode文件导入到SD卡当中

步骤5：3D打印

打开控制台，将3D打印机的usb数据线插入到电脑上

选择控制面板，导入3D文件

开始打印，3D打印机需要加热喷头到一定的温度，然后开始打印

步骤6 整理打印作品

打印的过程一般是先打印一个底盘，然后从下到上逐层打印

这是去除支撑后的成品的效果

可以看到羽毛等等细节还是很清晰的，换个角度再来一张靓照

、

这样大公鸡就完成了，这是第一个3D作品，祝愿这只金鸡能够带给所有人幸福平安。

步骤7：创客博物馆

这只公鸡，我制作了一个实物，作为一个有一定纪念意义的创客作品，我愿意把它送给愿意收藏它的个人或单位，创客博物馆是一个创客文化传播的文化项目，作者捐献一个创客作品，配好介绍文档，作者介绍，制作步骤，介绍视频，作品估值等信息，作品被装在一个标准的宜家透明收纳盒当中，上面有二维码标示着这些信息。收藏者可以免费或者根据制作者的意愿购买创客作品。这只金鸡报晓的作品是免费的作品，想要获得这个作品的朋友，需要提供自己的快递地址在下面的留言区当中，并说明为什么喜欢这个作品。

对收藏者有三个要求，第一：不能损害藏品，藏品要放在盒子里面展示。第二：如果创客作者需要办展览短期借用藏品，承担藏品的运输的快递费用。第三、使用者可以赠与或买卖藏品，但是新的收藏者需遵守上面第一条和第二条的要求，并且让新的收藏者与创客作者建立联系。

作品名称：金鸡报晓

作者介绍：吴俊杰，北京景山学校信息技术、物理教师，STEM教育研究者，研究方向为创客教育的普及课程和教师专业发展。在上海教育、教学仪器与实验、中国信息技术教育、中小学信息技术教育杂志开设不定期专栏。发表论文七十余篇，专著三本。在创新创业领域，致力于从教育的角度推动可持续发展理念下的模块可重用的设计及其教学活动。

制作步骤：

介绍视频：

作品估值：120元

最后看看作品的样子哈